Диэлектрические перчатки подбираются в соответствии с размером ладони человека. При подборе производится замер окружности ладони (Рис. 1) человека и выбирается размер перчаток. Выбор нужного размера гарантирует равномерный износ перчаток, обеспечивает комфортную работу.

Рис. 1 Замер окружности ладони.

Таблица 3 – Размеры диэлектрических перчаток.

|  |  |
| --- | --- |
| Размер окружности ладони, мм | Размер перчаток |
| 178 | 7 |
| 191 | 7,5 |
| 203 | 8 |
| 216 | 8,5 |
| 229 | 9 |
| 241 | 9,5 |
| 254 | 10 |
| 267 | 10,5 |
| 279 | 11 |
| 292 | 11,5 |
| 305 | 12 |